1.Обновлять ПО рекомендуется со старым драйвером папка "DriverOld" под Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7(x86).
2.Запустить программу MProg.exe. Подключить USB-RSXXX в USB-порт. Ждем окончания установки драйвера (если до этого не устанавливали).
3.Выберите в программе MProg 3.5 поиск устройств. В нижнем поле должно отобразиться количество найденых устройств(Number Of Programmed Devices = 1). 
4.Загрузите прошивку :<File> - Open, выбирите файл прошивки в соответсвии с прибором usb-rs232_izm1.ept или usb-rs485_izm2.ept. 
5.Далее : <Device> - Program. Ждем когда запишется. После каждой смены прошивки извлечь и снова подключить USB-RSXXX.
6.Пробуем установить драйвер под W8 из папки "CDM v2.08.28 Certified". 
7.Проверяем работу преобразователя простым поиском приборов, при этом должен мигать светодиод. Если без результатно (в случае если у вас старая версия преобразователя USB-RS485), повторяем действия с другой прошивкой (usb-rs485_izm0.ept). 